**Szczegółowe wytyczne dotyczące urn wyborczych: wielkość i zakres zamówienia.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres przedmiotu zamówienia** | **Ilość** |
| **1.** | Liczba urn w obwodach dla niepełnosprawnychdo 750 wyborców (w tym lokale w obwodach zamkniętych) - zał. nr 1 do uchwały PKW z dnia 21 marca 2016 r. (poz.312) | **8** |
| **2.** | Liczba urn w obwodach dla niepełnosprawnych powyżej 750 wyborców - zał. nr 3 do uchwały PKW z dnia 21 marca 2016 r. (poz.312) | **65** |
| **3.** | Liczba urn pomocniczych (przenośnych) dla obwodu głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej i domu pomocy społecznej zał. nr 4 do uchwały PKW z dnia 21 marca 2016 r. (poz.312) | **7** |
| **Łącznie – liczba urn** | **80** |

Dostarczone urny muszą odpowiadać wymaganiom oraz być zgodne ze wzorami ustalonymi w załącznikach do uchwały z dnia 21 marca 2016r. w sprawie wzorów urn wyborczych z uwzględnieniem uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016r. zmieniającej uchwałę w sprawie urn wyborczych.

Wymagania:

* 1. urna ma być wykonana w taki sposób, aby była trwała,
	2. brak nadruków na urnie,
	3. w urnach powinny być zastosowane podkładki filcowe tak, jak zostało to wskazane w załączniku nr 5 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r .,
	4. w urnach przeznaczonych dla obwodów powyżej 750 wyborców uchwyty powinny być zamontowane na krótszych bokach urn,
	5. zamocowanie uchwytów powinno być solidne i zapewniające stabilne i wytrzymałe przenoszenie zapełnionej urny, sposób montażu uchwytów nie może wpływać na trwałość konstrukcji zapełnionej urny (wskazane jest użycie więcej niż 2 punktów mocujących oraz dodatkowa listwa mocująca) – wymagane jest zapewnienie producenta o wytrzymałości uchwytów,
	6. urna powinna zostać dostarczona w wersji kompletnej i złożonej, niedopuszczalne są urny do samodzielnego złożenia.

Zalecane jest:

1. zastosowanie uchwytów, które całą powierzchnią przylegają do boków urny,
2. zagięcie górnych krawędzi boków urny do jej wnętrza, co usztywni konstrukcję urny,

Dopuszczalne jest:

1. wykonanie zagiętych do wnętrza urny krawędzi otworu wrzutowego, co ułatwi wyborcom wrzucanie kart do głosowania (po zwężeniu otwór wrzutowy nie może być węższy niż 1,5 cm),
2. zastosowanie do zamknięcia i blokowania wieka urny:

- mechanizmów odciąganych (bez możliwości ich całkowitego wyjęcia) zamiast zakręcanych, pod warunkiem umieszczenia na ścianach bocznych i wieku urny otworów umożliwiających założenie plomby plastikowej lub metalowej,

- śrub wkręcanych (bez możliwości całkowitego wykręcenia) w nitonakrętki zamocowane w ścianach bocznych urny,

- urna może być połączona większą ilością nitów, niż jest to wskazane we wzorach, ma być wykonana w taki sposób, aby była trwała.

Dodatkowo:

1. wymaga się od Wykonawcy udzielenia gwarancji na dostarczone urny minimum 36 miesięcy.