Przedmiar robót

| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis i wyliczenia** | **j.m.** | **Poszcz** | **Razem** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR SEK 06-01 0303 01 | Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa o średnicy 10 ÷ 15 cm. w zakres robót wchodzi przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego, ustawienie podnośnika montażowego, obcięcie wierzchołka i konny i gałęzi, ułożenie w stosy, cięcie etapowe pnia, przemieszczenie oznakowania i sprzętu w miarę postępu robót, przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach, likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego. | szt |  |  |
|  |  | 15.0 | szt | 15.0 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **15.0** |
| 2 | KNR SEK 06-01 0303 01 | Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa o średnicy 16 ÷ 25 w zakres robót wchodzi przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego, ustawienie podnośnika montażowego, obcięcie wierzchołka i korony i gałęzi, ułożenie w stosy, cięcie etapowe pnia, przemieszczenie oznakowania i sprzętu w miarę postępu robót, przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach, likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego. | szt |  |  |
|  |  | 25.0 | szt | 25.0 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **25.0** |
| 3 | KNR SEK 06-01 0303 01 | Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa o średnicy 26 ÷ 35 cm. w zakres robót wchodzi przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego, ustawienie podnośnika montażowego, obcięcie wierzchołka i korony i gałęzi, ułożenie w stosy, cięcie etapowe pnia, przemieszczenie oznakowania i sprzętu w miarę postępu robót, przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach, likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego. | szt |  |  |
|  |  | 36.0 | szt | 36.0 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **36.0** |
| 4 | KNR SEK 06-01 0303 01 | Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa o średnicy 36 ÷ 45 cm. w zakres robót wchodzi przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego, ustawienie podnośnika montażowego, obcięcie wierzchołka i korony i gałęzi, ułożenie w stosy, cięcie etapowe pnia, przemieszczenie oznakowania i sprzętu w miarę postępu robót, przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach, likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego. | szt |  |  |
|  |  | 24.0 | szt | 24.0 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **24.0** |
| 5 | KNR SEK 06-01 0303 01 | Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa o średnicy 46 ÷ 60 cm .w zakres robót wchodzi przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego, ustawienie podnośnika montażowego, obcięcie wierzchołka i korony i gałęzi, ułożenie w stosy, cięcie etapowe pnia, przemieszczenie oznakowania i sprzętu w miarę postępu robót, przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach, likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego.. | szt |  |  |
|  |  | 27.0 | szt | 27.0 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **27.0** |
| 6 | KNR SEK 06-01 0303 01 | Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa o średnicy 61 ÷ 80 cm. w zakres robót wchodzi przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego, ustawienie podnośnika montażowego, obcięcie wierzchołka i korony i gałęzi, ułożenie w stosy, cięcie etapowe pnia, przemieszczenie oznakowania i sprzętu w miarę postępu robót, przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach, likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego. | szt |  |  |
|  |  | 21.0 | szt | 21.0 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **21.0** |
| 7 | KNR SEK 06-01 0303 01 | Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa o średnicy 81 ÷ 100 cm. w zakres robót wchodzi przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego, ustawienie podnośnika montażowego, obcięcie wierzchołka i korony i gałęzi, ułożenie w stosy, cięcie etapowe pnia, przemieszczenie oznakowania i sprzętu w miarę postępu robót, przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach, likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego. | szt |  |  |
|  |  | 8.0 | szt | 8.0 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **8.0** |
| 8 | KNR SEK 06-01 0303 01 | Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, dodatek za dalsze 5 cm średnicy pnia w zakres robót wchodzi przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego, ustawienie podnośnika montażowego, obcięcie wierzchołka i korony i gałęzi, ułożenie w stosy, cięcie etapowe pnia, przemieszczenie oznakowania i sprzętu w miarę postępu robót, przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach, likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego. | szt |  |  |
|  |  | 15.0 | szt | 15.0 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **15.0** |
| 9 | KNR SEK 06 - 01 0401 01 | Frezowanie pni drzew bez względu na twardość drewna na głębokość do 30 cm z zasypaniem dołu przy średnicy pnia w miejscu ścięcia do15 cm w zakres robót wchodzi przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego, ustawienie podnośnika montażowego, obcięcie wierzchołka i korony i gałęzi, ułożenie w stosy, cięcie etapowe pnia, przemieszczenie oznakowania i sprzętu w miarę postępu robót, przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach, likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego. | szt |  |  |
|  |  | 15.0 | szt | 15.0 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **15.0** |
| 10 | KNR SEK 06 - 01 0401 02 | Frezowanie pni drzew bez względu na twardość drewna na głębokość do 30 cm z zasypaniem dołu przy średnicy pnia w miejscu ścięcia 16 ÷ 25 cm w zakres robót wchodzi przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego, ustawienie podnośnika montażowego, obcięcie wierzchołka i korony i gałęzi, ułożenie w stosy, cięcie etapowe pnia, przemieszczenie oznakowania i sprzętu w miarę postępu robót, przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach, likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego. | szt |  |  |
|  |  | 25.0 | szt | 25.0 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **25.0** |
| 11 | KNR SEK 06 - 01 0401 03 | Frezowanie pni drzew bez względu na twardość drewna na głębokość do 30 cm z zasypaniem dołu przy średnicy pnia w miejscu ścięcia 26 ÷ 35 cm w zakres robót wchodzi przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego, ustawienie podnośnika montażowego, obcięcie wierzchołka i korony i gałęzi, ułożenie w stosy, cięcie etapowe pnia, przemieszczenie oznakowania i sprzętu w miarę postępu robót, przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach, likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego. | szt |  |  |
|  |  | 36.0 | szt | 36.0 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **36.0** |
| 12 | KNR SEK 06 - 01 0401 04 | Frezowanie pni drzew bez względu na twardość drewna na głębokość do 30 cm z zasypaniem dołu przy średnicy pnia w miejscu ścięcia 36 ÷ 45 cm w zakres robót wchodzi przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego, ustawienie podnośnika montażowego, obcięcie wierzchołka i korony i gałęzi, ułożenie w stosy, cięcie etapowe pnia, przemieszczenie oznakowania i sprzętu w miarę postępu robót, przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach, likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego. | szt |  |  |
|  |  | 24.0 | szt | 24.0 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **24.0** |
| 13 | KNR SEK 06 - 01 0401 04 analogia | Frezowanie pni drzew bez względu na twardość drewna na głębokość do 30 cm z zasypaniem dołu przy średnicy pnia w miejscu ścięcia 46 ÷ 60 cm w zakres robót wchodzi przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego, ustawienie podnośnika montażowego, obcięcie wierzchołka i korony i gałęzi, ułożenie w stosy, cięcie etapowe pnia, przemieszczenie oznakowania i sprzętu w miarę postępu robót, przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach, likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego. | szt |  |  |
|  |  | 27.0 | szt | 27.0 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **27.0** |
| 14 | KNR SEK 06 - 01 0401 04 analogia | Frezowanie pni drzew bez względu na twardość drewna na głębokość do 30 cm z zasypaniem dołu przy średnicy pnia w miejscu ścięcia 61 ÷ 80 cm w zakres robót wchodzi przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego, ustawienie podnośnika montażowego, obcięcie wierzchołka i korony i gałęzi, ułożenie w stosy, cięcie etapowe pnia, przemieszczenie oznakowania i sprzętu w miarę postępu robót, przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach, likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego. | szt |  |  |
|  |  | 21.0 | szt | 21.0 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **21.0** |
| 15 | KNR SEK 06 - 01 0401 04 analogia | Frezowanie pni drzew bez względu na twardość drewna na głębokość do 30 cm z zasypaniem dołu przy średnicy pnia w miejscu ścięcia 81 ÷ 100 cm w zakres robót wchodzi przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego, ustawienie podnośnika montażowego, obcięcie wierzchołka i korony i gałęzi, ułożenie w stosy, cięcie etapowe pnia, przemieszczenie oznakowania i sprzętu w miarę postępu robót, przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach, likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego. | szt |  |  |
|  |  | 8.0 | szt | 8.0 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **8.0** |
| 16 | Kalkulacja indywidualna | Cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew bez względu na ich lokalizację i twardość drewna, drzewa o średnicy do 20 cm w zakres robót wchodzi przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego, ustawienie podnośnika montażowego, obcięcie wierzchołka i korony i gałęzi, ułożenie w stosy, cięcie etapowe pnia, przemieszczenie oznakowania i sprzętu w miarę postępu robót, przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach, likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego | szt |  |  |
|  |  | 12.0 | szt | 12.0 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **12.0** |
| 17 | Kalkulacja indywidualna | Cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew bez względu na ich lokalizację i twardość drewna, drzewa o średnicy 21 ÷ 30 cm w zakres robót wchodzi przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego, ustawienie podnośnika montażowego, obcięcie wierzchołka i korony i gałęzi, ułożenie w stosy, cięcie etapowe pnia, przemieszczenie oznakowania i sprzętu w miarę postępu robót, przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach, likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego | szt |  |  |
|  |  | 10.0 | szt | 10.0 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **10.0** |
| 18 | Kalkulacja indywidualna | Cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew bez względu na ich lokalizację i twardość drewna, drzewa o średnicy 31 ÷ 40 cm w zakres robót wchodzi przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego, ustawienie podnośnika montażowego, obcięcie wierzchołka i korony i gałęzi, ułożenie w stosy, cięcie etapowe pnia, przemieszczenie oznakowania i sprzętu w miarę postępu robót, przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach, likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego | szt |  |  |
|  |  | 7.0 | szt | 7.0 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **7.0** |
| 19 | Kalkulacja indywidualna | Cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew bez względu na ich lokalizację i twardość drewna, drzewa o średnicy 41 ÷ 60 cm w zakres robót wchodzi przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego, ustawienie podnośnika montażowego, obcięcie wierzchołka i konny i gałęzi, ułożenie w stosy, cięcie etapowe pnia, przemieszczenie oznakowania i sprzętu w miarę postępu robót, przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach, likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego | szt |  |  |
|  |  | 5.0 | szt | 5.0 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **5.0** |
| 20 | Kalkulacja indywidualna | Cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew bez względu na ich lokalizację i twardość drewna, drzewa o średnicy 61 ÷ 80 cm w zakres robót wchodzi przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego, ustawienie podnośnika montażowego, obcięcie wierzchołka i konny i gałęzi, ułożenie w stosy, cięcie etapowe pnia, przemieszczenie oznakowania i sprzętu w miarę postępu robót, przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach, likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego | szt |  |  |
|  |  | 4.0 | szt | 4.0 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **4.0** |
| 21 | Kalkulacja indywidualna | Cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew bez względu na ich lokalizację i twardość drewna, drzewa o średnicy ponad 80 cm w zakres robót wchodzi przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego, ustawienie podnośnika montażowego, obcięcie wierzchołka i konny i gałęzi, ułożenie w stosy, cięcie etapowe pnia, przemieszczenie oznakowania i sprzętu w miarę postępu robót, przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach, likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego | szt |  |  |
|  |  | 2.0 | szt | 2.0 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **2.0** |
| 22 | KNP 01 1350-02.01 | Usuwanie odrostów (wilków) z drzew przyulicznych wraz z usunięciem wyciętych odrostów z uprzątnięciem terenu. | szt. |  |  |
|  |  | 60.0 | szt. | 60.0 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **60.0** |
| 23 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie redukcji korony drzew do 50% bez względu na jego lokalizację i twardość drewna na wysokości ponad 10 m - drzewa o średnicy do 20 cm w zakres robót wchodzi przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego, ustawienie podnośnika montażowego, obcięcie wierzchołka i korony i gałęzi, ułożenie w stosy, cięcie etapowe pnia, przemieszczenie oznakowania i sprzętu w miarę postępu robót, przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach, likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego | szt |  |  |
|  |  | 5.0 | szt | 5.0 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **5.0** |
| 24 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie redukcji korony drzew do 50% bez względu na jego lokalizację i twardość drewna na wysokości ponad 10 m - drzewa o średnicy 21 ÷ 30 cm w zakres robót wchodzi przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego, ustawienie podnośnika montażowego, obcięcie wierzchołka i korony i gałęzi, ułożenie w stosy, cięcie etapowe pnia, przemieszczenie oznakowania i sprzętu w miarę postępu robót, przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach, likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego | szt |  |  |
|  |  | 8.0 | szt | 8.0 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **8.0** |
| 25 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie redukcji korony drzew do 50% bez względu na jego lokalizację i twardość drewna na wysokości ponad 10 m - drzewa o średnicy 31 ÷ 40 cm w zakres robót wchodzi przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego, ustawienie podnośnika montażowego, obcięcie wierzchołka i korony i gałęzi, ułożenie w stosy, cięcie etapowe pnia, przemieszczenie oznakowania i sprzętu w miarę postępu robót, przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach, likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego | szt |  |  |
|  |  | 6.0 | szt | 6.0 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **6.0** |
| 26 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie redukcji korony drzew do 50% bez względu na jego lokalizację i twardość drewna na wysokości ponad 10 m - drzewa o średnicy 41 ÷ 60 cm w zakres robót wchodzi przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego, ustawienie podnośnika montażowego, obcięcie wierzchołka i korony i gałęzi, ułożenie w stosy, cięcie etapowe pnia, przemieszczenie oznakowania i sprzętu w miarę postępu robót, przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach, likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego | szt |  |  |
|  |  | 5.0 | szt | 5.0 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **5.0** |
| 27 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie redukcji korony drzew do 50% bez względu na jego lokalizację i twardość drewna na wysokości ponad 10 m - drzewa o średnicy 61 ÷ 80 cm w zakres robót wchodzi przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego, ustawienie podnośnika montażowego, obcięcie wierzchołka i korony i gałęzi, ułożenie w stosy, cięcie etapowe pnia, przemieszczenie oznakowania i sprzętu w miarę postępu robót, przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach, likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego | szt |  |  |
|  |  | 3.0 | szt | 3.0 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **3.0** |
| 28 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie redukcji korony drzew do 50% bez względu na jego lokalizację i twardość drewna na wysokości ponad 10 m - drzewa o średnicy ponad 80 cm w zakres robót wchodzi przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego, ustawienie podnośnika montażowego, obcięcie wierzchołka i korony i gałęzi, ułożenie w stosy, cięcie etapowe pnia, przemieszczenie oznakowania i sprzętu w miarę postępu robót, przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach, likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego | szt |  |  |
|  |  | 2.0 | szt | 2.0 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **2.0** |
| 29 | KNP 01 1346-03.01 | Usuwanie (wycinka) samosiewów o średnicy pnia do 10 cm | szt. |  |  |
|  |  | 45.0 | szt. | 45.0 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **45.0** |
| 30 | Kalkulacja indywidualna | Usuwanie złamanych gałęzi drzew w zakres robót wchodzi: przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego, obcięcie gałęzi, odciągnięciem gałęzi i ułożeniem w stosy oraz likwidacją oznakowania i stanowiska roboczego i wywozem pozostałości po wycince na odległość do 7 km | szt |  |  |
|  |  | 2.0 | szt | 2.0 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **2.0** |
| 31 | Kalkulacja indywidualna | Usuwanie wiatrołomów w zakres robót wchodzi: przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego, obcięcie korony gałęzi, odciągnięciem gałęzi i ułożeniem w stosy cięcia etapowe pnia oraz likwidacją oznakowania i stanowiska robczego i wywozem pozostałości po wycince na odległość do 7 km | szt |  |  |
|  |  | 2.0 | szt | 2.0 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **2.0** |
| 32 | Kalkulacja indywidualna | Ustawienie pali z założeniem wiązania | szt |  |  |
|  |  | 10.0 | szt | 10.0 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **10.0** |
| 33 | Kalkulacja indywidualna | Poprawienie pali z założeniem wiązania | szt |  |  |
|  |  | 10.0 | szt | 10.0 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **10.0** |
| 34 | Kalkulacja indywidualna | Usuwanie pali z wywozem | szt |  |  |
|  |  | 10.0 | szt | 10.0 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **10.0** |
| 35 | Kalkulacja indywidualna | Podlewanie młodych drzew w dawce 30 l/szt | szt |  |  |
|  |  | 50.0 | szt | 50.0 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **50.0** |