Kosztorys ofertowy - utrzymanie drzewostanu do 31.12.2013

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto zł	Wartość (netto) zł
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR SEK 06- 01 0303 01	Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa o średnicy 10 - 15 cm. W zakres robót wchodzi przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego, ustawienie podnośnika montażowego, obcięcie wierzchołka i korony i gałęzi, ułożenie w stosy, cięcie etapowe pnia, przemieszczenie oznakowania i sprzętu w miarę postępu robót, przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach, likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego.	szt	20
2	KNR SEK 06- 01 0303 01	Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa o średnicy 16 - 25 cm. W zakres robót wchodzi przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego, ustawienie podnośnika montażowego, obcięcie wierzchołka i korony i gałęzi, ułożenie w stosy, cięcie etapowe pnia, przemieszczenie oznakowania i sprzętu w miarę postępu robót, przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach, likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego.	szt	20
3	KNR SEK 06- 01 0303 01	Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa o średnicy 26 - 35 cm. W zakres robót wchodzi przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego, ustawienie podnośnika montażowego, obcięcie wierzchołka i korony i gałęzi, ułożenie w stosy, cięcie etapowe pnia, przemieszczenie oznakowania i sprzętu w miarę postępu robót, przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach, likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego.	szt	20
4	KNR SEK 06- 01 0303 01	Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa o średnicy 36 – 45 cm. W zakres robót wchodzi przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego, ustawienie podnośnika montażowego, obcięcie wierzchołka i korony i gałęzi, ułożenie w stosy, cięcie etapowe pnia, przemieszczenie oznakowania i sprzętu w miarę postępu robót, przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach, likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego	szt	25
5	KNR SEK 06- 01 0303 01	Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa o średnicy 46 - 60 cm. W zakres robót wchodzi przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego, ustawienie podnośnika montażowego, obcięcie wierzchołka i korony i gałęzi, ułożenie w stosy, cięcie etapowe pnia, przemieszczenie oznakowania i sprzętu w miarę postępu robót, przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach, likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego.	szt	15
6	KNR SEK 06- 01 0303 01	Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa o średnicy 61 - 80 cm. W zakres robót wchodzi przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego, ustawienie podnośnika montażowego, obcięcie wierzchołka i korony i gałęzi, ułożenie w stosy, cięcie etapowe pnia, przemieszczenie oznakowania i sprzętu w miarę postępu robót, przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach, likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego.	szt	10
7	KNR SEK 06- 01 0303 01	Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa o średnicy 81 - 100 cm. W zakres robót wchodzi przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego, ustawienie podnośnika montażowego, obcięcie wierzchołka i korony i gałęzi, ułożenie w stosy, cięcie etapowe pnia, przemieszczenie oznakowania i sprzętu w miarę postępu robót, przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach, likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego.	szt	10
8	KNR SEK 06- 01 0303 01	Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, dodatek za dalsze 5 cm średnicy drzewa. W zakres robót wchodzi przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego, ustawienie podnośnika montażowego, obcięcie wierzchołka i korony i gałęzi, ułożenie w stosy, cięcie etapowe pnia, przemieszczenie oznakowania i sprzętu w miarę postępu robót, przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach, likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego.	szt	5
9	KNR SEK 06- 01 0401 01	Frezowanie pni drzew bez względu na twardość drewna na głębokość do 35 cm z zasypywaniem dołu przy średnicy pnia w miejscu ścięcia do 15 cm. wraz z przygotowaniem i oznakowaniem stanowiska roboczego , odkopaniem pnia i korzeni szkieletowych znajdujących się przy nasadzie pnia, usunięciem gruntu spod pnia i korzeni szkieletowych , zasypaniem dołu z zagęszczeniem warstwami, oraz wyrównanie powierzchni.; przemieszczeniem oznakowania i sprzętu w miarę postępu robót i likwidacją oznakowania i stanowiska roboczego	szt	5
10	KNR SEK 06- 01 0401 02	Frezowanie pni drzew bez względu na twardość drewna na głębokość do 35 cm z zasypywaniem dołu przy średnicy pnia w miejscu ścięcia 16 – 25 cm . wraz z przygotowaniem i oznakowaniem stanowiska roboczego , odkopaniem pnia i korzeni szkieletowych znajdujących się przy nasadzie pnia, usunięciem gruntu spod pnia i korzeni szkieletowych , zasypaniem dołu z zagęszczeniem warstwami, oraz wyrównanie powierzchni.; przemieszczeniem oznakowania i sprzętu w miarę postępu robót i likwidacją oznakowania i stanowiska roboczego	szt	5
11	KNR SEK 06- 01 0401 03	Frezowanie pni drzew bez względu na twardość drewna na głębokość do 35 cm z zasypywaniem dołu przy średnicy pnia w miejscu ścięcia 26 – 35 cm . wraz z przygotowaniem i oznakowaniem stanowiska roboczego , odkopaniem pnia i korzeni szkieletowych znajdujących się przy nasadzie pnia, usunięciem gruntu spod pnia i korzeni szkieletowych , zasypaniem dołu z zagęszczeniem warstwami, oraz wyrównanie powierzchni.; przemieszczeniem oznakowania i sprzętu w miarę postępu robót i likwidacją oznakowania i stanowiska roboczego	szt	5
12	KNR SEK 06- 01 0401 04 analogia	Frezowanie pni drzew bez względu na twardość drewna na głębokość do 35 cm z zasypywaniem dołu przy średnicy pnia w miejscu ścięcia 36 – 45 cm. . wraz z przygotowaniem i oznakowaniem stanowiska roboczego , odkopaniem pnia i korzeni szkieletowych znajdujących się przy nasadzie pnia, usunięciem gruntu spod pnia i korzeni szkieletowych , zasypaniem dołu z zagęszczeniem warstwami, oraz wyrównanie powierzchni.; przemieszczeniem oznakowania i sprzętu w miarę postępu robót i likwidacją oznakowania i stanowiska roboczego	szt	5
13	KNR SEK 06- 01 0401 04 analogia	Frezowanie pni drzew bez względu na twardość drewna na głębokość do 35 cm z zasypywaniem dołu przy średnicy pnia w miejscu ścięcia 46 – 60 cm . wraz z przygotowaniem i oznakowaniem stanowiska roboczego , odkopaniem pnia i korzeni szkieletowych znajdujących się przy nasadzie pnia, usunięciem gruntu spod pnia i korzeni szkieletowych , zasypaniem dołu z zagęszczeniem warstwami, oraz wyrównanie powierzchni.; przemieszczeniem oznakowania i sprzętu w miarę postępu robót i likwidacją oznakowania i stanowiska roboczego	szt	5
14	KNR SEK 06- 01 0401 04 analogia	Frezowanie pni drzew bez względu na twardość drewna na głębokość do 35 cm z zasypywaniem dołu przy średnicy pnia w miejscu ścięcia 61 – 80 cm . wraz z przygotowaniem i oznakowaniem stanowiska roboczego , odkopaniem pnia i korzeni szkieletowych znajdujących się przy nasadzie pnia, usunięciem gruntu spod pnia i korzeni szkieletowych , zasypaniem dołu z zagęszczeniem warstwami, oraz wyrównanie powierzchni.; przemieszczeniem oznakowania i sprzętu w miarę postępu robót i likwidacją oznakowania i stanowiska roboczego	szt	5
15	KNR SEK 06- 01 0401 04 analogia	Frezowanie pni drzew bez względu na twardość drewna na głębokość do 35 cm z zasypywaniem dołu przy średnicy pnia w miejscu ścięcia 81 – 100 cm . wraz z przygotowaniem i oznakowaniem stanowiska roboczego , odkopaniem pnia i korzeni szkieletowych znajdujących się przy nasadzie pnia, usunięciem gruntu spod pnia i korzeni szkieletowych , zasypaniem dołu z zagęszczeniem warstwami, oraz wyrównanie powierzchni.; przemieszczeniem oznakowania i sprzętu w miarę postępu robót i likwidacją oznakowania i stanowiska roboczego	szt	10
16	Kalkulacja indywidualna	Cięcia pielęgnacyjne drzew bez względu na ich lokalizację i twardość drewna, drzewa o średnicy do 20 cm. W zakres robót wchodzi przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego, ustawienie podnośnika montażowego, obcięcie wierzchołka i korony i gałęzi, ułożenie w stosy, cięcie etapowe pnia, przemieszczenie oznakowania i sprzętu w miarę postępu robót, przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach, likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego	szt.	10
17	Kalkulacja indywidualna	Cięcia pielęgnacyjne drzew bez względu na ich lokalizację i twardość drewna, drzewa o średnicy 21 – 30 cm. W zakres robót wchodzi przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego, ustawienie podnośnika montażowego, obcięcie wierzchołka i korony i gałęzi, ułożenie w stosy, cięcie etapowe pnia, przemieszczenie oznakowania i sprzętu w miarę postępu robót, przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach, likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego	szt	20
18	Kalkulacja indywidualna	Cięcia pielęgnacyjne drzew bez względu na ich lokalizację i twardość drewna, drzewa o średnicy 31 – 40 cm. W zakres robót wchodzi przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego, ustawienie podnośnika montażowego, obcięcie wierzchołka i korony i gałęzi, ułożenie w stosy, cięcie etapowe pnia, przemieszczenie oznakowania i sprzętu w miarę postępu robót, przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach, likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego	szt	20
19	Kalkulacja indywidualna	Cięcia pielęgnacyjne drzew bez względu na ich lokalizację i twardość drewna, drzewa o średnicy 41 – 60 cm. W zakres robót wchodzi przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego, ustawienie podnośnika montażowego, obcięcie wierzchołka i korony i gałęzi, ułożenie w stosy, cięcie etapowe pnia, przemieszczenie oznakowania i sprzętu w miarę postępu robót, przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach, likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego	szt	20
20	Kalkulacja indywidualna	Cięcia pielęgnacyjne drzew bez względu na ich lokalizację i twardość drewna, drzewa o średnicy 61 - 80 cm. W zakres robót wchodzi przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego, ustawienie podnośnika montażowego, obcięcie wierzchołka i korony i gałęzi, ułożenie w stosy, cięcie etapowe pnia, przemieszczenie oznakowania i sprzętu w miarę postępu robót, przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach, likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego	szt	20
21	Kalkulacja indywidualna	Cięcia pielęgnacyjne drzew bez względu na ich lokalizację i twardość drewna, drzewa o średnicy ponad 80 cm. W zakres robót wchodzi przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego, ustawienie podnośnika montażowego, obcięcie wierzchołka i korony i gałęzi, ułożenie w stosy, cięcie etapowe pnia, przemieszczenie oznakowania i sprzętu w miarę postępu robót, przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach, likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego	szt.	20
22	KNP 01 1350-02.01	Usuwanie odrostów (wilków) z drzew przyulicznych wraz z usunięciem wyciętych odrostów z uprzątnięciem terenu.	szt	100
23	KNP 01 1346 – 03.01	Usuwanie ( wycinka ) samosiewów o średnicy pnia do 10cm	szt	100
24	Kalkulacja indywidualna	Usuwanie złamanych gałęzi. W zakres robót wchodzi przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego, obcięcie gałęzi, odciągnięcie gałęzi i ułożenie w stosy oraz likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego i wywozem pozostałości po wycince na odległość do 7 km	szt	20
25	Kalkulacja indywidualna	Usuwanie wiatrołomów. W zakres robót wchodzi przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego, obcięcie gałęzi, odciągnięcie gałęzi i ułożenie w stosy oraz likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego i wywozem pozostałości po wycince	szt	10
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Wartość podatku VAT - 8% ………………………. zł

Wartość całkowita zł ………………………… zł