Opole, dnia 16.04.2020 r.

**ZMIANA TREŚCI SIWZ nr 2**

Dot.: Postępowanie o zamówienie publiczne na zadanie pn***.: Wykonanie, dostawa i montaż wiat przystankowych oraz gablot reklamowych na terenie miasta Opola w roku 2020 w ramach zadania pn. "Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej", nr ref. NP.260.31.2020.P***

W związku z problemami technicznymi związanymi z usługą intranetu oraz działaniem platformy zakupowej niniejszym zgodnie z zapisami art. 38 ust. 4 u.p.z.p. Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:

1. ***Rozdział 4 [Opis przedmiotu zamówienia]***

Zamawiający dokonuje zmiany treści Rozdziału 4 na:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż modułowych wiat przystankowych i gablot reklamowych na terenie miasta Opola. Zamawiający podaje szacunkową ilość i rodzaj wiat i gablot reklamowych   jakie zamierza zamontować na terenie miasta Opola.

Zamówienia będą realizowane na podstawie wystawianych zleceń cząstkowych.

Jednorazowe zlecenie cząstkowe będzie zawierało minimum 2 (dwie) wiaty i/lub gabloty do wykonania i montażu i maksymalnie  10 (dziesięć).

1. Oferta cenowa powinna obejmować następujące modele wiat przystankowych według poniższych wytycznych:
2. Wiata przystankowa **2 modułowa** z pokryciem dachowym z poliwęglanu komorowego, przyciemniana, dwie szyby na tylnej ścianie wiaty, szyby hartowane o grubości min. 8 mm, ławka drewniana na całej długości wiaty, **szerokość ścian bocznych** **ok. 100 cm**, wysokość wraz z dachem **ok. 250 cm**, długość wiaty **ok. 270 cm,** długość całkowita z dachem ok. **340 cm** .
3. Wiata przystankowa **3 modułowa z gablotą reklamową na tylnej ścianie wiaty** z pokryciem dachowym z poliwęglanu komorowego, przyciemniana, szyby hartowane o grubości min. 8 mm, ławka drewniana na dwóch segmentach wiaty**, szerokość ścian bocznych ok. 100 cm,** wysokość **ok. 250 cm**, długość wiaty **ok. 400 cm,** długość całkowita z dachem ok. **470 cm,**  dwie szyby na tylnej ścianie wiaty, dodatkowo wiata powinna posiadać na  jednej tylnej ścianie  niepodświetlaną  aluminiową gablotę reklamową otwieraną z jednej strony, szyby hartowane o grubości min. 8 mm
4. Wiata przystankowa **3 modułowa z gablotą reklamową na bocznej ścianie wiaty** z pokryciem dachowym z poliwęglanu komorowego, przyciemniana, dwie szyby na tylnej ścianie wiaty, szyby hartowane o grubości min. 8 mm, ławka drewniana na dwóch segmentach wiaty, szerokość ścian bocznych **ok. 140 cm**, wysokość wraz z dachem **ok. 250 cm**, długość wiaty **ok. 400 cm,** długość całkowita z dachem ok. **470 cm**. Dodatkowo wiata powinna posiadać na  bocznej ścianie (stojąc naprzeciw wiaty po jej lewej stronie) niepodświetlaną  aluminiową gablotę reklamową otwieraną z dwóch stron.
5. Wiata przystankowa **4 modułowa z gablotą reklamową na bocznej ścianie** **wiaty**  z pokryciem dachowym z poliwęglanu komorowego, przyciemniana, cztery szyby na tylnej  ścianie wiaty, szyby hartowane o grubości min. 8 mm, ławka drewniana na trzech segmentach wiaty, szerokość ścian bocznych **ok. 140 cm**, wysokość wraz z dachem **ok. 250 cm**, długość wiaty **ok. 535 cm,** długość całkowita z dachem ok. **600 cm.** Dodatkowo wiata powinna posiadać na  bocznej ścianie (stojąc naprzeciw wiaty po jej lewej stronie) niepodświetlaną  aluminiową gablotę reklamową otwieraną z dwóch stron.
6. Wiata przystankowa **6 modułowa z gablotą reklamową na bocznej ścianie wiaty** z pokryciem dachowym z poliwęglanu komorowego, przyciemniana, cztery szyby na tylnej  ścianie wiaty, szyby hartowane o grubości min. 8 mm, ławka drewniana na pięciu segmentach wiaty, szerokość ścian bocznych **ok. 140 cm**, wysokość wraz z dachem **ok. 250 cm**, długość wiaty **ok. 800 cm,** długość całkowita z dachem ok. **860 cm.** Dodatkowo wiata powinna posiadać na  bocznej ścianie (stojąc naprzeciw wiaty po jej lewej stronie) niepodświetlaną  aluminiową gablotę reklamową otwieraną z dwóch stron.
7. Oferta cenowa powinna obejmować również wykonanie i montaż **gablot reklamowych** do istniejących wiat na terenie miasta Opola. Gablota aluminiowa dwustronna, niepodświetlana pomalowana proszkowo (kolor RAL 7024), wymiarach zew. 1290x1924,szyby hartowane o grubości min. 8 mm,  montaż na bocznej ścianie wiaty. Do ceny należy doliczyć demontaż niektórych elementów np. części ławki, ponieważ istniejące wiaty przystankowe mają ławkę na całej długości wiaty.
8. Konstrukcja wiat powinna być wykonana z profili stalowych zamkniętych ocynkowanych ogniowo po procesach technologicznych produkcji.
9. Wiaty powinny być posadowione na fundamentach prefabrykowanych, punktowych.
10. Wszystkie wiaty powinny być pomalowane proszkowo na kolor grafitowy (**RAL7024**)
11. Wszystkie wiaty powinny mieć napisy z nazwą przystanku wykonane na ocynkowanych blachach  o wysokości 15 cm w kolorze wiaty, napisy drukowane w kolorze żółtym **RAL** **1003** – 8 cm czcionka Arial. Tabliczki  powinny być umieszczone pod dachem na bocznych ścianach po obu stronach wiaty a w przypadku wiat z gablotą po jednej stronie.
12. Wiaty przystankowe powinny być podobne (wizualnie) do tych już istniejących na terenie Miasta Opola. Zdjęcie przedstawiające przykładowe wiaty stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

**UWAGA:**

1. Warunki dotyczące przedmiotu zamówienia (wypełnić jeżeli dotyczy): Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności , które mogą mieć wpływ na cenę ofertową. Skutki finansowe ewentualnych nieścisłości w zaproponowanych cenach obciążają Wykonawcę Cena jednostkowa musi obejmować wszystkie dodatkowe roboty i związane z nimi koszty, w tym :

- uporządkowanie terenu po wykonanych pracach.

1. Wymóg związany z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. 2019 poz. 1124, t.j. z późn. zm.). Wykonawca winien uwzględnić podczas realizacji przedmiotu zamówienia wymogi określone w ww. ustawie.
2. ***Rozdział 18 [******Miejsce, termin i sposób złożenia oferty]***

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 27.04.2020 r. godz. 10:00.

Pozostałe zapisy Rozdziału 18 pozostają bez zmian.

1. ***Rozdział 19 [******Miejsce i termin otwarcia ofert]***

Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert na dzień 27.04.2020 r. godz. 10:30.

Pozostałe zapisy Rozdziału 19 pozostają bez zmian.

1. ***Rozdział 20 [Termin związania ofertą]***

Zamawiający zmienia termin związania złożoną ofertą **do dnia 26.05.2020 r.**

Pozostałe zapisy Rozdziału 20 pozostają bez zmian.