Opole, dnia 11.02.2014 r.

TP4.26.2.6.P.2014

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn:

**„Aktualizacja programu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu obwodnicy północnej z ul. Oleską w Opolu”.**

W odpowiedzi na zadane pytania oraz zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy „Prawo zamówień publicznych”, tekst jednolity z dnia 9 sierpnia 2013 r Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami niżej podaję pytania i odpowiedzi, które wpłynęły do Zamawiającego.

**Pytanie 1**

Czy niezbędne jest zastosowanie w sterowniku sygnalizacji, zasilaczy UPS z akumulatorami o łącznej pojemności min. 180 Ah do podtrzymania zasilania całej sygnalizacji świetlnej? Czy wystarczy zastosować UPS pozwalający na bezpieczne (z punktu widzenia pkt.8.3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r.) wyłączenia sygnalizacji przy zaniku zasilania?

**Odpowiedź**

Sterownik powinien być wyposażony w UPS umożliwiający bezpieczne wyłączenie sygnalizacji.

**Pytranie 2.**

Czy sterownik należy wyposażyć w tzw. „ściemniacz” umożliwiający w godzinach nocnych nadawanie sygnałów o obniż onej do 20 % luminacji (pkt. 3.3.1 cytowanego powyżej Rozporządzenia), by uniknąć efektu oślepienia przez sygnalizatory użytkowników drogi? W projekcie nie znajdujemy takiego wymogu.

**Odpowiedź.**

Sterownik winien być wyposażony w tzw. „Ściemniacz”.

**Pozostałe warunki postępowania nie ulegają zmianie**.

Otrzymują

1. Adresat
2. Strona BIP UM
3. TP4 a/a