głoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 64041-2014 z dnia 2014-03-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opole

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie w należytym stanie technicznym wiat przystankowych w Opolu dla zachowania bezpieczeństwa pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego oraz zapewnienie czystości i estetyki zarówno obiektu jak i...

Termin składania ofert: 2014-04-03

Opole: Bieżące utrzymanie przystanków komunikacji autobusowej na terenie miasta Opola w roku 2014

Numer ogłoszenia: 81115 - 2014; data zamieszczenia: 14.04.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 64041 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg Opole, ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole, woj. opolskie, tel. 77 4543767, 4536602, faks 77 4536602 w.102.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie przystanków komunikacji autobusowej na terenie miasta Opola w roku 2014.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie w należytym stanie technicznym wiat przystankowych w Opolu dla zachowania bezpieczeństwa pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego oraz zapewnienie czystości i estetyki zarówno obiektu jak i powierzchni całego przystanku autobusowego. Rodzaj, zakres prac, lokalizacja Rodzaj: Usługi oraz drobne roboty budowlane w zakresie utrzymania przystanków komunikacji autobusowej. Lokalizacja: wiaty będące własnością MZD w Opolu zlokalizowane na przystankach komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Opola (szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 do wzoru umowy), oraz wszystkich przystanków administrowanych przez MZD w Opolu (załącznik nr 2). Zakres rzeczowy: a) Utrzymanie wiat przystankowych b) utrzymanie w czystości przystanków komunikacji autobusowej c) naprawy bieżące wiat przystankowych d) demontaż wiat przystankowych e) zabezpieczenie wiat w przypadku uszkodzeń lub zniszczeń powstałych w skutek zdarzeń losowych (wandalizmu, kolizji drogowych, działania sił natury) f) przenoszenie wiat przystankowych z miejsc pierwotnych w miejsca wskazane przez Zamawiającego. Definicje: utrzymanie wiat przystankowych w czystości dotyczy części zewnętrznej i wewnętrznej wiat poprzez mycie ścian, dachu i ławek i polega w szczególności na: - usunięciu z powierzchni wiat nielegalnych naklejek, ogłoszeń, informacji plakatów i innych stałych zanieczyszczeń (kleju, taśm klejących i innych) bez uszkodzenia powłok malarskich powierzchni elementów wiat, - usunięciu graffiti - osuszeniu umytych powierzchni dla wyeliminowania ewentualnych zacieków dla uzyskania czystości i przejrzystości szyb, czystości konstrukcji wsporczych i dachu oraz estetyki obiektu, - przystanki komunikacji autobusowej powinny być sprzątane w sposób gwarantujący ich czystość. Obszar podległy sprzątaniu określa się: 15 m od środka wiaty lub słupka w kierunku do krawężnika jezdni wraz ze strefą przykrawężnikową zatoki. Jeśli przystanek zlokalizowany jest w zatoce należy go oczyszczać na całej długości zatoki. Sprzątaniu podlegają tereny utwardzone, jak i zieleńce wokół wiaty i słupka. W przypadku letniego oczyszczania przystanków określa się następujące powierzchnie: wiata - od krawężnika jezdni do tylnej ściany wiaty, 15 m od środka wiaty w obie strony lub na całej długości zatoki, 2 m za tylną ścianą wiaty, słupek - 4 m od krawężnika jezdni i po 15 m po obu stronach słupka lub na całej długości zatoki, Uwaga! Szacunkowo powierzchnia przeznaczona do oczyszczania jednego przystanku komunikacji autobusowej wynosi ok. 60,00 m². Naprawy bieżące wiat przystankowych dotyczą wymiany lub naprawy uszkodzonych lub zużytych elementów wiaty (ścianki boczne, ścianka tylna, dach, ławki). Demontaż wiat przystankowych obejmuje transport i utylizację wszystkich elementów składowych wiaty przystankowej, Zabezpieczenie wiat w przypadku uszkodzeń lub zniszczeń powstałych wskutek zdarzeń losowych (wandalizmu, kolizji drogowych, działania sił natury) dotyczy interwencji Wykonawcy w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa pasażerów komunikacji miejskiej wynikających ze złego stanu technicznego obiektu (uszkodzenia kwalifikujące wiatę do likwidacji) w ciągu doby od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego (demontaż zniszczonych elementów wiaty, uporządkowanie terenu, utylizacja materiałów bezużytecznych), Przeniesienie wyznaczonej wiaty przystankowej obejmuje demontaż, transport, załadunek oraz ponowny montaż wiaty istniejącej. Miejsce docelowe ponownego montażu istniejącej wiaty przystankowej może być zlecone przez Zamawiającego w odległości nie większej niż 10 km..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.21.00-0, 44.11.21.10-0, 90.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

REMONDIS OPOLE Sp. z o.o., Aleja Przyjaźni 9, 45-573 Opole, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 92592,59 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 26701,64

Oferta z najniższą ceną: 26701,64 / Oferta z najwyższą ceną: 31921,58

Waluta: PLN.